|  |
| --- |
| **Правила приемки, разгрузки, хранения и монтажа продукции с полимерным и цинковым покрытием.** |
| **Приемка продукции** |
| • | Осмотрите упаковку продукции на предмет дефектов. Проверьте количество упаковок. |
| • | Если обнаружен дефект или несоответствие количества продукции, сделайте фотографии продукции непосредственно в кузове машины. Фотографии должны однозначно подтверждать, что повреждение продукции произошло до момента разгрузки. |
| • | В отгрузочных документах обязательно должна быть отметка о состоянии и внешнем виде прибывшей продукции, заверенная подписью водителя. Либо составлен акт о количестве товара, несоответствующего качеству. |
| • | Претензия, в случае несоответствия продукции по количеству/качеству, должна быть направлена в адрес поставщика в течение 14 календарного дня с момента поступления продукции на место монтажа. |
| **Разгрузка и перемещение** |
| • | Разгрузка пачек листов в заводской упаковке осуществляется при помощи подъемной техники с мягкими стропами, при длинах пачек более 5 метров – с помощью траверс. |
| • | При ручной разгрузке привлеките достаточное количество рабочих, из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа, но не менее 2-х человек. |
| • | Переносить листы необходимо в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов. |
| • | Подъем листов на кровлю может осуществляться с помощью подъемной техники и мягких строп. |
| • | Отдельные листы поднимаются по направляющим, установленным от карниза до земли. |
| **Хранение** |
| • | Храните изделия в помещениях (или на площадках) без прямого воздействия солнечных лучей и дождя, исключите возможность механических повреждений листов. |
| **Храните изделия на ровной поверхности, обеспечив зазор между поверхностью хранения и изделия не менее 50мм.**  |
| • | Рядом с местом хранения запрещено проводить сварочные работы, работы с углошлифовальной машинкой с абразивным кругом( «болгаркой») и другие работы, которые могут повредить изделия. Стружка и искры, попадающие на поверхность изделий, могут повредить полимерное покрытие и привести к коррозии. |
| • | Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы, это может вызвать деформацию продукции и повредить покрытие. |
| **Продукция с полимерным покрытием:** |
| • | Храните продукцию в заводской упаковке не более одной недели. При более длительном хранении удалите упаковку (металлическую стяжку, пленку и т.д.). |
| • | Не храните продукцию в пачке больше месяца. При более длительном хранении продукции обеспечьте вентилируемый зазор между панелями не менее 5мм (например, проложив рейки между листами). |
| • | Срок хранения металлочерепицы с нанесенной защитной пленкой должен составлять не более 30 дней с момента получения заказа. При этом изделия необходимо тщательно предохранять от воздействия солнечных лучей. |
| **Монтаж** |
| • | Монтаж изделий проводиться в соответствии с инструкциями Поставщика с применением маркированных саморезов с ЭПДМ-прокладками , приобретенных у Поставщика. Для покрытий Премиум и Премьер необходимо использовать саморезы категории «Премиум» и «Стандарт» соответственно. |
| • | Не допускается производить крепление, стыковку и резку изделий методом сварки и применять газоплазменные резаки и абразивные круги. |
| • | При температуре выше -5\*С защитная пленка с изделия должна быть снята немедленно после монтажа, но в любом случае не позднее чем через месяц с момента покупки изделия у Поставщика. Запрещено снимать пленку при более низкой температуре. |
| • | Монтаж изделий должен исключать возможность скопления грязи, застоя воды. |
| • | Поверхности изделий должны иметь возможность естественного либо искусственного омывания во избежание опасных засорений (пылевого налета и т.д.). Для обеспечения рабочей ширины профилированных листов их установка должна проводиться по разметке, согласно СП 70.13330.2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Условия действия гарантии:** |
| • | **Монтаж продукции осуществлен в течении 6 месяцев с даты производства заказа.** |
| • | **Монтаж продукции выполнен в строгом соответствии с инструкцией Поставщика по монтажу и действующим на момент монтажа нормативными документами.** |
| • | **Хранение продукции в упаковке со срезанной стяжкой ( разрезанной упаковкой), без непосредственного контакта изделий с влажными поверхностями** |
| • | **При хранении, монтаже и эксплуатации изделий не используется углошлифовальная машина с абразивныи кругом ( «болгарка» и подобные инструменты).** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |